ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж оконных и дверных блоков, витражных конструкций, остекление лоджий и балконов на объекте: «Многоэтажная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5074 и Четвертый этап строительства (поз. №3), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5071» 
1. Основные характеристики объекта 
Объект представляет собой два жилых многоквартирных шестисекционных дома 10 (десяти) этажей, со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций.
2. Общие требования к выполнению работ
Проектами шифр 480-1-АС1 и 480-3-АС1 предусмотрено изготовление и монтаж оконных и дверных блоков из ПВХ профиля, витражных конструкций, остекления лоджий и балконов и дверных блоков из алюминиевого профиля. После заключения договора Подрядчику необходимо выполнить рабочий проект и согласовать его с Заказчиком и проектной организацией. Перед изготовлением изделий необходимо выполнить контрольные замеры фактически возведенных проемов. 
Работы необходимо производить в соответствии с ГОСТ 23166-2024 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия», ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия» с предоставлением сертификатов соответствия. 
При производстве оконных балконных блоков необходимо обеспечить индекс изоляции транспортного шума не менее 34,4 дБа, класс изделий по приведенному сопротивлению теплопередаче не менее В8 (от 0,62 м2С/Вт). Оконные и балконные блоки комплектовать замками безопасности. При изготовлении витражных конструкций необходимо предусмотреть изготовление нащельников (уточнить по месту).
Техническим заданием предусматривается монтаж изделий без установки подоконных досок и отливов. 
3. Состав работ:
- Изготовление и монтаж оконных и дверных блоков, витражных конструкций, остекление лоджий и балконов по проекту 480-1-АС1 и 480-3-АС1.
С целью оптимизации стоимости коммерческого предложения возможно изменение принятых в проекте формул стеклопакетов с учетом сохранения заданных параметров сопротивления теплопередачи.
ВНИМАНИЕ!

Обращаем Ваше внимание, что по результатам тендера будет заключен договор на изготовление и монтаж оконных и дверных блоков, витражных конструкций, остекление лоджий и балконов. Для участия в конкурсе необходимо предоставить сметный расчет согласно Единой формы коммерческого предложения. Просим Вас досконально изучить документацию и дать гарантийное обязательство, что за обозначенную в Вашем предложении сумму заказчик получит полностью готовые конструкции. Право выбора Исполнителя Заказчик оставляет за собой!
Коммерческое предложение необходимо предоставлять в форме сметного расчета и сопроводительного письма, в котором необходимо указать:

·  предложения по оптимизации работ, замечания к проекту;

· указать сроки выполнения работ, обозначенных в техническом задании объема работ;

· обозначить гарантийный срок на поставленное и смонтированное оборудование, а также готовность принять условия гарантийного удержания;

· готовность принять условия оплаты работ, предложенные нами;

· перечень ранее выполненных объектов.

Подрядчик несет полную ответственность за указанные в коммерческом предложении объемы работ. Изменение объемов возможно в случае изменения РД, строго по указанию Заказчика.

Направляя коммерческое предложение, претендент подтверждает, что ознакомлен и согласен с представленным проектом договора подряда, не имеет по форме и содержанию никаких замечаний, и в случае, если претендент побеждает в конкурсе, обязуется подписать данный договор в течении 5 (пяти) рабочих дней без возражений и замечаний.

В случае отказа победителя конкурса подписать договор подряда в установленные сроки, результаты конкурса пересматриваются.

4. Исполнитель обязан:

· при производстве работ руководствоваться требованиями ГОСТ 23166-2024 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия», ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· использовать систему электронного документооборота Контур.Диадок (или аналог);

· выполнить рабочий проект и согласовать его с Заказчиком;

· разработать проект производства работ (далее по тексту ─ ППР) в течении 10 рабочих дней с момента заключения Договора и согласовать его с Заказчиком. Организация ведения работ строго в соответствии с утвержденным ППР;

· в течении 3-х рабочих дней с момента уведомления о результатах тендера предоставить график производства работ и приказы на ответственных лиц;
· получить от заказчика необходимые Согласования и разрешения для производства работ;
· обеспечить сохранность материалов, инструмента, оборудования на строительной площадке;
· информировать Заказчика об обнаружении неучтенных в технической документации работ, необходимости проведения дополнительных работ;

· предоставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику за свой счет, своими силами и средствами. Материалы и оборудование по качеству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
· передавать вместе с материалами и оборудованием:

· Сертификаты качества, безопасности;

· Технические паспорта;

· Сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными органами;
· Иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

· получать необходимые согласования, разрешения в процессе производства Работ;

· осуществлять контроль качества выполняемых работ; устранять все несоответствия, недостатки и брак, выявленные Заказчиком в процессе приемки работ;
· осуществить все работы по грузоперевозке собственными силами;

· самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения;

· выполнять все необходимые геодезические работы до и во время выполнения всего комплекса работ, в т.ч. разметочные работы, исполнительные съёмки, фотофиксации и прочее, а также оформлять исполнительную документацию в полном объёме согласно действующих норм (в т.ч. вести все необходимые журналы);

· выполнять все мероприятия, связанные с выполнением работ в зимнее время и летнее время (при высоких положительных температурах), в соответствии с согласованным ППР. Предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечивать бесперебойное выполнение работ. Эти мероприятия должны проводиться, таким образом, и в той мере, чтобы не возникли погрешности качества конструктивных элементов и задержка запланированных сроков;

· предоставить исполнительную документацию (подписанную со всех сторон) в бумажном и электронном (скан-копия) виде;
· нести ответственность за соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности своим персоналом при выполнении строительно-монтажных работ и в период нахождения персонала на месте выполнения работ. 

5. Сроки выполнения работ:

- согласно утвержденного Заказчиком внутреннего Графика производства работ: октябрь 2026 года – май 2027 года.
6. Приемка работ:
· приёмку выполненных работ осуществлять в соответствии с ГОСТ 23166-2024 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия», ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».
7. Стоимость работ:

· согласно сметного расчета;
· цена работ является твердой, изменению не подлежит, за исключением случаев изменения ставки налога на добавленную стоимость,  и включает в себя весь комплекс инженерных и технологических операций, необходимых для выполнения Работ, стоимость Материалов и/или  Оборудования, конструкций и т.д., расходов по их доставке, разгрузке, хранению, вознаграждение Подрядчика и иные издержки Подрядчика, необходимые для выполнения Работ, а также любые другие расходы понесенные Подрядчиком, прямо не упомянутые, но необходимые для достижения реализации условий технического задания и проектной документации
8. Оплата:

· оплата производится только за работы, фактически выполненные исполнителем и принятые заказчиком;

· авансирование по итогам конкурса;

· сумму всех авансовых платежей заказчик удерживает пропорционально из суммы каждой справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

· окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ;

· после итогового утверждения и подписания заказчиком справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), исполнитель выставляет счет на сумму выполненных работ с учетом удержаний, а заказчик оплачивает счет исполнителя в течении 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 и предоставления исполнителем счета;

· суммарное гарантийное удержание в размере 5% от общей стоимости выполненных работ (на основании подписанных справок по форме КС-3) выплачивается в течение 12 месяцев с момента подписания Акта окончания производства работ. 

9. Гарантия:
Срок гарантии на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания сторонами акта готовности. В течение гарантийного срока на выполняемые работы исполнитель, без каких-либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика и эксплуатирующей организации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.
Приложения: 

-  Рабочая документация согласно Технического задания

-  Единая форма сметного расчета.

